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[bookmark: _bookmark0][bookmark: 第一章  询价文件]第一章 询价文件 
[bookmark: _bookmark1][bookmark: 一、询价公告]一、询价公告 
安徽同舟工程咨询有限公司受安徽省阜南一中委托，现对安徽省阜南一中校区广播系统采购项目进行询价招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。
一、采购项目名称及内容
1、项目编号：FNZG-TZCG2020001
2、项目名称：安徽省阜南一中校区广播系统
3、项目采购人：安徽省阜南一中
4、资金来源：财政资金
5、项目预算：约23.5万元
6、标段（包别）划分：一个标段
二、投标人资格
1、符合《政府采购法》第二十二条要求；
2、具有本次采购货物的供货及售后服务能力；
3、营业执照在有效期内、具备独立法人资格、经营范围须涵盖本项
目的采购内容 
4、本项目不接受联合体参与投标。
三、报名及询价文件获取办法
1、询价文件获取时间：2020年5月21日8时至2020年5月28日15时00分
（北京时间）；
2、 报名方式：凡有意参加的供应商，可在安徽省阜南一中
http://www.fn1z.com/网站下载询价文件。
四、询价时间及地点
1、询价时间：2020年5月28日15时00分（北京时间）
2、询价地点：安徽省阜南一中会议室
五、响应文件提交时间、截止时间及地点
1、响应文件提交时间：响应文件提交截止时间前1小时内。
2、响应文件递交的截止时间同询价时间。
3、响应文件提交地点：安徽省阜南一中会议室
4、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人拒绝接受。
六、联系方式
项目单位：安徽省阜南一中
地址：阜南县涌泉路	 
联系人：王东亮	 
电话：13966558658

采购代理机构：安徽同舟工程咨询有限公司
地址：阜南县经济开发区府后路21号
联系人：李杨	 
电话：15956861052
2020年5月21日











[bookmark: 二、供应商须知前附表][bookmark: _bookmark2]
2、 供应商须知前附表

	
序号
	
内	容

	

1
	项目名称：安徽省阜南一中校区广播系统
项目编号：FNZG-TZCG2020001 	     

	

2
	采购人： 安徽省阜南一中 
联系人：    王东亮        
联系电话：13966558658   

	
3
	采购代理机构：安徽同舟工程咨询有限公司
联系人：    李杨          
联系电话：15956861052	

	


4
	采购预算：约23.5万元	 
供货地点：合同约定
供货期限：合同签后 15日历天内交付安装使用
质量标准：符合招标人要求。
不允许偏离的实质性要求和条件： /	

	


5
	报价文件递交至：安徽省阜南一中
报价文件递交截止时间：2020年5月 28日 15:00整，过时递交的拒收。
特别提醒：
1、 为保证投标、评标工作顺利进行，投标人须在投标截止时间前将纸质投标文件一同密封提交（纸质投标文件须在封面加盖投标单位公章）。
2、 招标人现场接受各投标人报名时，投标人投标文件密封非完好的，招标人有权拒收。

	
6
	报价文件的份数：1正4副。每份投标文件装订一册。正本和副本均须用A4纸装订成册，不得采用活页夹页等可随时拆散和换页的方式装订。


	
7
	供应商凭以下资料递交报价文件：
① 授权委托书原件；②法定代表人身份证原件或被授权人身份证原件：

	8
	1.对询价文件的提出异议应在投标截止时间3日前。接受异议的电子邮箱（或公众号）： 695054757@qq.com ，异议内容应以书面形式递交。特别提示：提出异议时须注明项目名称及项目编号，异议内容等。
2.采购人对已发出的招标文件进行的必要澄清、修改及对招标文件的异议答复的内容可能影响投标文件编制的应在投标截止时间3天前，距投标截止时间不足3天，顺延投标截止时间。
注：所有潜在投标人有义务在自行与代理公司联系查询本项目的答复、变更、补疑等内容，如因投标人未能及时查询而造成的一切后果由投标人自行负责。

	9
	投标有效期：自投标人提交投标文件截止之日起计算 90日历天

	10

	招标代理费：计费依据为：以中标价为基数，本项目参照国家发展计划委员会计价格［2002］1980号和发改价格〔2011〕534号文件的收费标准收取。
收取方式：现金或转账，以上费用投标人自行考虑。中标人在领取中标通知书前支付以上费用。


	11
	[bookmark: OLE_LINK18]1、保证金缴纳形式：现金。
2、投标保证金金额：¥4600.00元（人民币）。
3、投标保证金以现金形式并由密封袋密封，随投标文件一起递交。
4、投标保证金退还时间：未中标的投标人开标结束后现场退还、中标候选人的投标保证金在签订合同后退还。
注： 未按上述要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标，造成的后果，由投标人自行承担。

	12
	履约保证金：中标价的 5 %，中标通知发出后 5 天内，转入采购人指定的账号,合同完成且验收合格后退还履约保证金。

	13
	招标文件解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明，如按相关规定仍不能形成结论的，由采购人或其委托的代理机构负责解释。

	14
	异议、质疑和投诉：按照“谁质疑、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。
投标人在经其法定代表人签字并盖上投标人公章后，将该质疑函当面递交至本项目采购人或代理机构。
有以下情形之一的，视为无效质疑：
有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或招标代理机构可不予受理：
（一）未在有效期限内提出质疑的；
（二）质疑未以书面形式提出的；
（三）所提交材料未明示属于质疑材料的；
（四）质疑书没有法定代表人签字(章)，并加盖公章；质疑书加盖合同专用章的；
（五）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；
（六）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
（七）其它不符合受理条件的情形。
    被判定无效质疑的，代理机构将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。
    代理机构将在收到书面质疑后七个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。
    投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：
    一年内三次以上投诉均查无实据的；
    捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；
    其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

	15
	公示期满无异议后7个工作日内，中标人应完成领取中标通知书、提交履约保证金、与采购人签订合同等事宜，逾期未完成以上手续的视为自动放弃，没收其投标保证金，采购人重新选择中标单位或重新组织招标。




[bookmark: _bookmark3][bookmark: 三、供应商报价须知]三、供应商报价须知


1、报价应含有所报货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。报价为供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和。报价文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的， 以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
2、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。
3、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察， 以获取编制报价文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同
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外造价或索赔的要求。
4、供应商应确保其所提供的报价资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。
5、无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序， 包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，则采购人均有权决定是否取消该供应商此前评议的结果，或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均自行承担。
6、报价文件一律不予退还。

[bookmark: 四、签订合同][bookmark: _bookmark4]四、签订合同 


1、成交供应商应按规定的时间、地点与采购人签订成交合同， 书面合同签订后 7 个工作日内，中标人将合同按行业主管部门规定备案后，交公共资源交易中心存档。
2、采购双方必须严格按照询价文件及承诺签订采购合同， 不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题等风险由双方自行承担。
3、合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合
同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

[bookmark: 五、评审方法及废标][bookmark: _bookmark5]五、评审方法及废标 


1、本次询价活动将采用有效低价方法评审。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。如果有效最低报价出现两家或两家以上相同者，且均通过询价小组评审，则以质优与服务优的优先，如质优与服务优相同则采取随机摇号方式确定成交单位。
2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：
1） 供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；
2） 因重大变故，采购任务取消的；
3） 报价文件载明的询价项目完成期限超过询价文件规定的期限；
4） 实质性满足询价文件的供应商不足三家的。
3、在询价过程中，出现下列情形之一的，供应商的报价文件无效：
1） 供应商对同一询价项目递交两份或多份内容不同的报价文件，或对同一询价项目有两个或多个报价，且未声明哪一份有效的；
2） 询价过程中，供应商报价明显低于成本价的，询价小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

[bookmark: _bookmark6][bookmark: 六、供应商须提供资格审查材料]六、供应商须提供资格审查材料 





	评审内容
	评审因素
	评审标准

	

初步评审
	营业执照
	具有有效的营业执照

	
	投标保证金
	符合“二、供应商须知前附表” 第 7 条规定

	
	投标报价
	报价唯一且不得高于采购预算

	
	响应文件响应情况
	满足询价文件及采购需求的要求




注：以上所涉及的证件须在投标文件内提供加盖投标单位公章的复印件或影印件，复印件或影印件缺少任何一项，视为未提供该项证件。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[bookmark: _bookmark7][bookmark: 七、采购需求]七、采购需求
安徽省阜南一中校区广播系统采购清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	听力专用DVD播放器
	功能特点
1. 兼容多种格式(CD/VCD/VCD/Mp3等)；
2. 具有U盘播放功能，即插即播；
3. 超强纠错功能,强大解码播放；
4. 可直接装配标准机柜(19寸)上；
5. DVD的电源可受自动广播主机控制、也可以直接插在市电上使用；
6. 遥控操作,菜单提示,一目了然；
技术参数：
1. 复合视频输出  ；
2. 支持光盘放入方式；托盘式，逐行输出；
3. 支持音场解码，杜比AC-3解码，S端子输出  ；
4. 支持输入接口，麦克风×2 色差分量输出  ；
5. 支持混合2声道输出 ； 
6. 支持频率响应，4Hz-20KHz，5.1声道输出；   
7. 支持信噪比>85dB同轴输出；
8. 支持总谐波失真<0.05%光纤输出；  
9. 支持电源220-240V；
10. 视频特性：108MHz/12bit ；
11. 视频数模转换器功耗（W）：8W；
12. 兼容光盘类型：DVD-Audio，SACD，DVD，DVD-，DVD-RW，SVCD，VCD，CD，CD-R，CD-RW；
13. 为了保障产品的兼容稳定性，要求1-9项为同一品牌产品；
14. 提供原厂针对此项目的3年售后服务承诺函。
	2
	台

	2
	前置放大器
	1、5路线路输入，4路话筒输入；
2、1路紧急音频输入 1路优先音频输入 有强切及优先功能；
3、各通道独立音量控制 统一音调调整；
4、2路标准线路音频信号输出；
5、前麦克具有强插(默音)功能；
6、有多种音源输入时，要配，否则音源无法与功放驳接；
7、音源优先，话筒优先，EMC，紧急输入口；
8、标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质；
9、4路辅助输出口、可连接4台功放；
10、两级优先默音功能；
11、各通道独立音量控制；
12、高音和低音音调控制；
13、输入：MIC 1,2,3,4：2.5mV,不平衡；AUX 1,2,3,4,5：250mV；
14、不平衡输出：1V；
15、频响：20Hz---20 kHz；
16、信杂比：MIC : 80dB；AUX : 85dB；
17、音调：Bass  : ±10dB at 100Hz；Treble : ±10dB at 10 kHz；
18、电源：AC 220 -240V / 50～60Hz；
19、前面板话筒、EMC紧急接口、音源优先接口乃优先输入口，由这些口输入之信号将自动抑制其他输入信号，其中话筒1具有最高优先级，能抑制所有其他输入口；  
20、建议把紧急广播话筒接于“话筒1”、报警器接于“EMC紧急接口”、铃声接于“音源优先接口”、其他线路音频接入AUX1-AUX5  话筒音频接入MIC2-MIC4；音频输出（LINE OUT）提供给功放等设备。
★21、提供数字前置放大器嵌入软件著作权证书复印件
	1
	台

	3
	广播话筒
	1、四声前后奏音麦克风换能方式：电容式 ；
2、频率响应：40Hz-16kHz；
3、灵敏度： -38dB±2dB；
4、输出阻抗： 200Ω；
5、指向性：心型指向；
6、参考适音距离： 20~50cm；
7、前凑音：有 ；
8、带四声提示音广播 ；
9、内置提示音音量旋钮可调 ；
10、话筒增益可自行调节；
11、用于会议讲话或广播通知等；
12、换能方式 极性化电容    ；  
13、指向性 心型指向  ；        
14、频率响应 60-18000 ；  
15、灵敏度 -42±2dB  ；    
16、供电电压 220V/9V；
★17、提供低噪音拾音系统软件著作权证书复印件；
★18、提供话筒抗干扰软件著作权证书复印件。 
	1
	套

	4
	功放(主用备用)
	1、单通道纯后级功率放大器；
2、为广播系统提供区域功率放大，适用于大、中型区域范围的广播扩声；
3、标准机柜式设计（3U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质；
4、1通道LINE不平衡TRS输入，通道可独立调节音量、1通道LINE不平衡TRS级联输出；
5、1通道LINE平衡×LR输入，1通道LINE平衡×LR级联输出；可以接纯后级功放以扩展功率；
6、面板带音量调节旋钮；
7、产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护；
8、2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω；
9、采用场效应管前级放大，传统的变压器三极管推挽线路，音色清秀、纯净；
10、内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证；
11、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性；
12、完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高；
13、额定输出功率：1000W；
14、扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω；
15、输入灵敏度 & 输入阻抗  ±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR输入端子，775mV/10KΩ,不平衡TRS输入端子；
16、输出灵敏度 & 输出源阻抗  ±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR输出端子，775mV/10KΩ,不平衡TRS输出端子；
17、过载源电动势： ＞15dB；
18、频率响应：50Hz～16KHz(+1dB, -3dB )；
19、信噪比 ： ＞90dB；
20、总谐波失真  1KHz时0.5%, 1/3 输出功率；
21、散热 ：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇；
22、保护： 过热, 过载&短路(温度超过90度自动保护)；
23、电源：  ～220V/50Hz；
24、最大耗散功率： 1600W；
★25、提供所投产品生产厂家的中国电子学会声频工程分会颁发的声频工程企业综合技术一级证书复印件； 
★26、提供所投产品生产厂家通过 ISO9001 质量体系认证/ISO20000 信息技术服务管理系认证的证书复印件； 
★27、生产厂家通过社会责任管理体系认证和商品售后服务五星级认证，提供证书复印
★28、提供功率放大器具备非线性特性预失真补偿系统软件著作权证书复印件。
	8
	台

	5
	主备功放替补
	1、微电脑智能化控制；
2、四台主机功放输入,输出自动替补；
3、智能四对四替补功能具有级别优先替补功能；
4、自动对故障主功入进行检测；
5、最大功率：4400W每组额定功率 ；             
6、最大电流： 10A     ；                
7、整机尺寸：480×350×88mm。
	1
	台

	6
	16路分区器
	1、由主机控制实现自动/手动16路分区；
2、四组功放输入；
3、具有手动/自动分区功能；
4、可扩展至32路手动/自动播放；
5、分区状态一目了然；
6、485通信方式；
7、4路功率信号输入、16路分区输出；
8、支持二进制拨码、最大支持16台分区器级联；
9、单分区支持通断功率300w；
10、通断响应 小于0.1ms关；
11、电源 ～220V/50Hz；
12、分区端口电流 〈5A ；
13、总线控制 RS485信号；
14、机壳 标2U机箱；
15、由主机控制实现自动/手动16路分区；
16、四组功放输入；
17、具有手动/自动分区功能；
18、可扩展至32路手动/自动播放；
19、分区状态一目了然；
20、电源 ～220V/50Hz；
21、分区端口电流 〈5A ；
22、总线控制 RS485信号；
23、机壳 标2U机箱；
	1
	台

	7
	广播功放监听器
	1、适合于广播机房节目监听；
2、16路通道输入,任意选听；
3、循环监听,指定监听,音量可调；
4、每路监听音量电平指示一目了然 ；
5、 功放监听 ；
6、用户根据需要选购音源或功放监听器；
7、监听控制：≥16路；
8、音量可调；
9、支持手动监听；
10、支持自动循环监听；
11、电源 ～220V/50Hz；
12、最大监听功率 〉1.5W；
13、机壳 标2U机箱。
	1
	台

	8
	高档木质音箱
	1、室内豪华音柱，采用高密度木板结构；
2、额定功率:10W；
3、最大功率:20W；
4、灵敏度:89dB±2Db；
5、外壳材料：木质；
6、外形美观 ；
7、音质清澈动听；
8、壁挂设计，安装方便、快捷；
9、安装方式:壁挂式；
10、输入：100V；
11、频率响应；80Hz-18kHz；
★12、提供音箱噪声消除软件著作权证书复印件；
★13、提供高解析高保真音响音频解析系统软件著作权证书复印件。  
	240
	只

	9
	电源时序器
	1、按顺序开启或关闭16路受控设备的电源可以通过定时器自动控制或人工控制；
5、插座总容量达8 KVA；
6、电源插座输出容量：总容量220V，20A；每个插座最大输出电流为10A；
4、定时器控制信号：短路信号；
5、动作间隔时间：0.4s~0.5s；
6、耗电：交流220V/20A；
7、支持485控制、干触点控制、220V触发控制；
★8、提供电源稳压保护软件著作权证书复印件。
	1
	台

	10
	应急备用电源
	1、三进单出高频在线式20KVA主机一台，双变化在线式设计，采用DSP全数字化控制；
2、通过选配并机接口模块可实现并联功能，具备经济运行模式（ECO）功能；                                      
3、整流输入电压范围:303~475VAC，三相五线，采用输入功率因数校正PFC技术，输入功率因数：满载时≥0.99，输入电流谐波：满载时≤2%，输出电压失真度：失真度≤4%（100%非线性负载）输入频率范围（Hz）：40～70；
4、输出电压:220VAC±1%，输出功率因数：UPS的输出功率因数≥0.8（0.9）可选，系统效率≥90%；
5、具备开机自诊断功能，输出过载、输出短路、逆变器过温。电池欠压预警和电池过冲保护功能。输出过载能力：负载≤110%，10min，≤130%，维持1min，≤150%维持5sec，≥150% 立即转旁路；
★6、外接电池标称电压:16-20节可选。智能化电池管理要求：可设定管理，具有定期对电池组自动均充、浮充转换，电池组自动温度补偿及电池组放电记录功能。具备直流冷启动功能；提供权威检测证书及检测报告。
7、★UPS 机柜应为全金属外壳封闭式机柜，；柜体应具备防潮功能，防止电路板受潮短路，提供权威有效证明文件或检测报告；
8、★制造厂商提供ISO14001环境管理体系证书、职业健康安全管理认证， ISO9001质量管理认证证书及工业与信息化融合管理体系证书，提供原厂针对此项目3年免费质保承诺函。
	1
	台

	11
	蓄电瓶
	1、12V100AH  32节  蓄电池应与主机保持统一品牌，提供蓄电池制造商生产许可证及排污许可证，不接受代加工，贴牌等OEM产品；
2、为保证用户使用安全，尽可能避免因电池漏夜而引起的火灾隐患，蓄电池应具备防漏液装置，该装置需具备防碰撞，防滑及有效提高蓄电池在使用期间的散热效果等功能，提供改装置有效的权威证明文件或检测报告。
3、蓄电池外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰；结构要求：正负极端子有明显标志，便于线路连接及检查。蓄电池产品必须提供国内权威的泰尔认证以及检测报告；
4、满足机房断电后至少2小时不间断供电
5、提供蓄电池厂家针对此项目三年免费原厂质保函原件的复印件。
	32
	只

	12
	机柜
	2米（42U）
	1
	台

	13
	线材
	满足设备连接，国产优质, RVV2*2.5
	8000
	米

	14
	辅材
	线管、音频连接线等
	1
	批




[bookmark: _GoBack]注：
1、 以上所有技术参数均须全部满足，厂商所提供产品的配置不得低于以上技术参数要求；
2、 带★号的是必须满足的条件；
3、投标人提供的复印件或影印件需加盖公章，并对其真实性负责。
[bookmark: 八、合同格式][bookmark: _bookmark8]八、合同格式
政府采购货物类合同格式（参考）

采购人（甲方）： 	 供货人（乙方）： 	                                                                                 签订地点： 	                                                                                          项目编号： 	
为进一步明确双方的责任，确保合同顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第1条 产品的名称、规格、数量和价格产品名称
规格型号
单位
数量
单价
小计
备注

















































总合计
大 写： 	                  小写：                   








第二条  产品的技术标准（包括质量要求）；按下列第（ 4 ）项执行：,
（1）按国家标准执行；（2）  按部颁标准执行；（3）若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；（4）有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；
乙方提供的和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的正式标准。
第三条 产品的交货方法、到货地点和交货期限
1、交货方法，按下列第（1）项执行：
（1）乙方送货上门；（2）乙方代运；（3）甲方自提自运。 
2、到货地点： 采购人指定地点
3、产品交货期限： 合同签订后15日历天内交付安装使用	
第四条  合同总价款
合同总价款（大小写）： 	
第5条 付款方式：本合同以人民币付款
在乙方提供货物，验收合格后，由         支付相应的货款。货款支付方式：货物全部安装、调试、验收合格后付至审计（验收）总价款的97%，剩余审计（验收）总价款的 3%一年质保期满后返还。（具体以双方签订的合同为准）
第六条	验收方法
乙方提供货物后，在 	天内通知甲方组织验收，采购中心保留参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。
甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购中心同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。
第七条 违约责任
1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的  10  %（通用产品的幅度为 1%－5%，专用产品的幅度为 10%－30%）的违约金。
2、乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价； 如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。
3、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 10%（通用产品的幅度为1%-5%，专用产品的幅度为 10%-30%）的违约金。
4、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。
5、任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款 10% 违约金。
第八条	合同生效
本合同自甲乙双方当事人签字盖章并经集中采购机构见证和财政部门备案后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。本合同一式 份。
第九条 售后服务及技术支持
乙方应提供完善全面的技术支持和售后服务，否则采购中心将根据甲方的请求在进行事实调查的基础上，视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。
1、 保修：乙方对其所提供的货物免费保修 1	年，保修甲方验收使用后开始。乙方应在接到报修通知后 24 小时内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。
如果乙方在收到报修通知后 48 小时内没有弥补缺陷，甲方可采
 取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。
2、维修：保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。
第九条	合同有效期
本合同自 	年 	月 	日至 	年 	月 	日有效
第十条	其他
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采购管理机关调解，调解不成，按以下第（）项方式处理：
（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向阜阳仲裁委员会申请仲裁。（2）向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。
第十一条	合同附件及其效力
下列文件作为合同附件，与合同具有同等法律效力，顺序在前的具有优先解释权；
（1）采购文件；（2）报价文件；（3）通知书…  …
第十二条	其他 	
第十三条	本合同共叁页，壹拾叁条。
采购人（甲方）：	供货人（乙方）：
（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
 	年 	月 	日	 	年 	月 	日

[bookmark: _bookmark9][bookmark: 第二章  报价文件]第二章 报价文件 
 
 	项目名称




响	应	文	件





项目编号：                  








采购人：                                          



供 应 商 ：                      （ 盖 单 位 章 ） 法 定 代 表 人 ：     （ 签 字 或 盖 章 ） 

    年 月 日 



 
 

[bookmark: _bookmark10][bookmark: 一、法定代表人授权书]一、法定代表人授权书 


本授权书声明： 	公司（工厂）的 	（法人

代表姓名、职务）（纳税人识别号： 	 ）代表本公

司（工厂）授权本公司（工厂） 	（被授权人的姓名、职

务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加 	

 	 采购项目活动（项目编

号： 	），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，

包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。特此声明。
法人代表（签字或盖章）：
供应商名称(加盖公章)： 授权委托日期：

附件：供应商法定代表人、被授权代表人身份证复印件。

[bookmark: 二、报价函格式][bookmark: _bookmark11]二、报价函格式 


致： 	（采购人）

1、按询价文件规定提供交付的货物（包括安装调试售后服务等工作）投标总价为（大写）	（小写）	元人民币。
2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,
并保证于询价文件要求的日期内完成货物调试，并交付买方验收、使用。
3、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关
的任何证据或资料。
4、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。


供 应 商：	（公章）


日	期：

[bookmark: _bookmark12][bookmark: 三、投标人诚信承诺书]三、投标人诚信承诺书
我单位参加本次政府采购活动，郑重承诺如下： 
1. 本次投标提供的所有资料都是真实有效、准确完整。如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消投标和中标候选人资格。     
2．本次投标绝无资质挂靠、串标、围标情形。否则，同意取消投标和中标候选人资格。 
3．本次招标如我方为中标人，除不可抗力外，决不因任何其它原因放弃中标候选人资格。 
5、我方中标后，严格按照招标文件和我单位投标文件的约定签订合同。 
6、我方达不到招标公告投标人资格要求条件参与投标或被行政主管部门、监督管理部门等暂停、取消公共资源交易资格且在限制期内参与投标的，同意视为弄虚作假进行处理。 
7、我方参加投标决不故意非实质性响应招标文件（如投标报价高于 或等于该项目最高投标限价等）。否则，同意视为串通投标进行处理。 
8、我单位作为投诉人投诉时，投诉书上的法定代表人签字与我单位数字证书（CA 锁）内的法定代表人签字或其他文件中的法定代表人签字一致（系同一人所签）。否则视为弄虚作假。 
9、如监管机构或其他利害关系人认为法定代表人的签字不是同一人所签或对签字有疑议时，投诉人应在被告知后的五个工作日内让其法定代表人到监管机构指定的地点进行字迹辨认和鉴定，否则视为投诉人弄虚作假。 
10、我单位承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 
11、我单位承诺不存在以下不良信用记录情形： 
（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； 
(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； 
(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； 
(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；    (5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 
出现违反上述承诺情形之一的，我方还同意投标保证金不予退还并在 1 至 3 年内不参与阜阳市公共资源交易活动，愿意公开披露我单位违反承诺的不良行为信息，愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。 
 
投  标  人：                   （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章） 
年 月 日 
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	序号
	货物名称
	单价
	数量
	总价
	品牌

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计（大写）：	（小写）：
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	序
号
	
货物名称
	询价文件要求
	供应商填写
	响应
情况

	
	
	技术参数
	数量
	技术参数
	数量
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注意：1、供应商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“供应商填写”栏中。
2、供应商必须根据自己所投产品与“询价文件要求”的差异情
况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来。
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（询价文件规定资格审查材料及采购需求中须提供的证明、证件材料的复印件）









